FUJI富士官方LUT包使用說明

本套松下機內富士LUT包來源為富士官網的GFX ETERNA 55還原LUT包，本人僅修改檔案名稱方便Lumix Lab app導入
Flog2版資料夾內即針對富士Flog2曲線的還原LUT，導入Lumix Lab時基調請選擇“V-Log”
Flog2C版資料夾內即針對富士Flog2C曲線的還原LUT，導入Lumix Lab時基調請選擇“V-Log”

*Flog2版和Flog2C版的主要區別是紅藍曲線（紅色、藍色還原有所不同），2C版的紅色明度相對較亮，對膚色比較友好，但相對來說NC等濾鏡下的紅色沒有那麼正

Vlog to Flog2.cube為松下Vlog機內轉換為Flog2色彩轉換lut，導入Lumix Lab時基調請選擇“V-Log”


使用方法：
第一步：將Vlog to Flog2.cube匯入Lumix Lab，基調選擇V-Log
步驟二：將Flog2版本內的Lut導入Lumix Lab，調音選擇V-Log
步驟三：透過Lumix Lab app，將上述Lut傳送到相機內
第四步：在松下可使用Lut的相機中，開啟我的格調，選擇一個格調，基調選擇V-Log，Lut1選擇Vlog to Flog2，Lut2選擇Flog2資料夾內所需的Lut，按disp儲存我的格調，此格調即為還原富士機內濾鏡

個人使用心得：
1.建議使用Flog2版
2.因為本套Lut在松下機內使用基於Vlog，ISO為640起跳，白天使用大光圈很容易快門超過1/8000導致畫面過曝，此為正常現象，解決辦法是縮光圈或使用ND減光濾鏡
3.可以在實時LUT裡直接使用Flog2/Flog2C的Lut，因為Vlog相比Flog對比更低，對暗部的保護更好，畫面會顯得更“柔和”一些，另外因為松下室內/暗光下白平衡經常會偏紅，加了Vlog to Flog2還原lut後個人感覺會比較“重口”一些調，自行調節

Flog2C因為達文西裡沒有色彩轉換空間所以沒有產生轉換lut

另外受松下的白平衡、33位Lut精度影響，此套富士官方Lut只能說接近富士機內默認直出，尚不能完全替代富士，但畢竟是富士官方出的免費LUT包，算是增加了松下的可玩性，請勿太過較真
