★Std版：使用LutCalc，基于富士Flog2版Lut转档，导入Lumix Lab时基调请选择“标准”
特别注意：本套富士还原Lut是针对Flog曲线还原的，Flog的曲线、色域都与标准基底不同，所以转档其实对于动态范围、色域来说都是有一定损失，与Vlog基底相比画面对比会偏高，暗部/高光的保留也会下降，色域下降也会造成部分色彩损失、色彩过渡可能断裂，此为正常现象


★★Vlog版与Std版如何选择：
Vlog版的优点是动态范围更好，色彩还原更接近富士直出，缺点是基于Vlog基底LUT的ISO起跳是640，白天使用大光圈容易压不住快门，另外Vlog下默认是不加锐不降噪的，所以画面的锐度不如std版，暗部动态提亮也会造成暗部的噪点更多。另外拍RAW格式的话Vlog下拍出的是灰片RAW

Std版的优点就是ISO是正常100起跳，白天大光圈可以正常使用，RAW格式也是正常色彩

简单来说追求还原/直出/喜欢高动态/不太使用大光圈拍摄的优先选择Vlog版
白天有大光圈拍摄需求的/拍RAW需要后期的优先选择Std版